**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование предприятия | АО "Toshkent Qishloq Xo'jaligi Texnikasi Zavodi" |
| 2 | Краткая информация о предприятии (год создания, штат сотрудников и т.д.) | Организация была создана в 2014 году 12 сентября в г. Ташкент, 838 человек |
| 3 | Логотип предприятия | D:\Documents of Company\LOGO.jpg |
| 4 | Адрес | 100142, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак Йули, 434 |
| 5 | ФИО руководителя предприятия | Кадиров Баходир Толкунович |
| 6 | Телефон | 998712640812 |
| 7 | Факс | 99871 2640734 |
| 8 | E-mail | [info@tzst.uz](mailto:info@tzst.uz) |
| 9 | Сайт | www.tzst.uz |
| 10 | Производимая продукция | 1. Трактор TTZ 100HC 3х колесный 2. Трактор New Holland TD 5.110\* 3. Трактор New Holland T6070 4-х колесный\* 4. Трактор TTZ LS U-62, 4-х колесный \* 5. Трактор TTZ LS I38, садоводческий\* 6. Прицеп тракторный самосвальный «2ПТС-4-793А-03А» 7. Хлопкоуборочная машина марки «МХ-1,8» (междурядье 90 см) 8. Хлопкоуборочная машина марки «МХ-2,4»   (междурядье 60 см) |
| 11 | Качественные параметры продукции | Качество продукции удостоверяется сертификатом соответствия |
| 12 | Объем производства | - |
| 13 | Сертификат качества | STZ, MCQ |
| 14 | Упаковка | Стандартная |
| 15 | Цена (в долл.США / ед.изм.) | Договорная |
| 16 | Условия поставки | Согласно договоренности |
| 17 | Фото продукции | Фото продукции с характеристикой прилагается |

\* На данную технику не предусмотрен Сертификат происхождения (СТ-1) завода изготовителя

**«TTZ 100HC»**

**Хлопководческий (3-х колесный)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C:\Users\S.NAZIROV\Desktop\UZAGROSANOATMASHHOLDING\Внутренний\каталог\FOTO TTZ\tzst\обработ\TTZ 100 HC\CR9B891811.jpg** | **Технические характеристики** | |
| Тип | хлопководческий |
| Тип двигателя | 4-х тактный,  4-х цилиндровый,  водяного охлаждения |
| Объём, л | 4,75 |
| Номинальная мощность, кВт, (л.с.), / об/м | 73,6, (99)/2200 |
| Способ подачи воздуха в цилиндр | с турбонаддувом |
| Трансмиссия | механическая |
| Число передач, впр/наз | 12/12 |
| Диапазон скоростей, км/час | |
| - вперед | 1,78 – 36,03 |
| - назад | 1,88 – 37,88 |
| ВОМ |  |
| - тип/л.с. | независимый/85 |
| Частота вращения, min-1 |  |
| - скоростей I/II/III | 540 / 750 / 1000 |
| Колея трактора, мм |  |
| - клиринс | 830 |
| - по задним колесам | 1602 – 1802 |
| База трактора | 2345 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - длина | 4478 |
| - ширина (по минимальное колее) | 1967 |
| - высота | 2602 |
| Объем топливного бака, л | 115 |
| Масса эксплуатационная без балласта, кг | 3420 |

**Трактор New Holland TD 5.110**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C:\Users\uz857\Desktop\Tractors foto\ТД5.110_11.jpg** | **Технические характеристики** | |
| Тип | Универсальный пропашной |
| Колесная формула | 4К4 |
| Тип двигателя | TTF |
| Объём, л/c | 110 |
| Трансмиссия | механическая |
| ВОМ | 540/1000 |
| длина | 4150 |
| ширина (по минимальное колее) | 2000 |
| высота | 2746 |
| Масса эксплуатационная без балласта, кг | 4400 |
| Кол-во скоростей | 12/12 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Максимальная скорость | 30 |

**Трактор New Holland T6070**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D:\USER\uz816\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\ТД5.110.jpg | **Технические характеристики** | |
| Тип | Универсальный пахотный |
| Колесная формула | 4WD |
| Тип двигателя | TTF |
| Объём, л/c | 140 |
| Способ подачи воздуха в цилиндр | Турбокомпрессор с охлаждением наддувочного воздуха |
| Трансмиссия | Электрическая трансмиссия |
| Число передач, впр/наз | 12/12 |
| ВОМ | 540/750/1000 |
| - тип/л.с. | - |
| Колея трактора, мм | - |
| - по задним колесам | 1426-2026 |
| - по передним колесам | 1407-2108 |
| База трактора | - |
| Габаритные размеры, мм | - |
| - длина | 4824 |
| - ширина (по минимальное колее) | 2000 |
| - высота | 2900 |
| Масса эксплуатационная без балласта, кг | 5300 |

**Трактор «TTZ LS U-62»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D:\USER\uz816\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\tractor u62....jpg | **Технические характеристики** | |
| Тип | садоводческий |
| Колесная формула | 4К4 |
| Тип двигателя | 4-х тактный,  4-х цилиндровый |
| Объём, л | 2,62 |
| Номинальная мощность, кВт, (л.с.), / об/м | 45,6 (62)/2500 |
| Способ подачи воздуха в цилиндр | с турбонаддувом |
| Трансмиссия | механическая |
| Число передач, впр/наз | 16/16 |
| Диапазон скоростей, км/час | |
| - вперед | 1,12 – 29,2 |
| - назад | 0,99 – 24,05 |
| ВОМ |  |
| - тип/л.с. | независимый/58 |
| Частота вращения, min-1 |  |
| - скоростей I/II/III | 540 / 750 / 1000 |
| Колея трактора, мм |  |
| - по задним колесам | 1392 – 1718 |
| - по передним колесам | 1410 – 1742 |
| База трактора | 2047 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - длина | 1980 |
| - ширина (по минимальное колее) | 1790 |
| - высота | 2665 |
| Масса эксплуатационная без балласта, кг | 2370 |

**Малогабаритный трактор «TTZ LS I38»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C:\Users\lenovo\Downloads\1.jpg** | **Технические характеристики** | |
| Тип | малогабаритный |
| Тип двигателя | 3-х цилиндровый |
| Объём, л | 2,003 |
| Номинальная мощность, кВт, (л.с.), / об/м | 27.9 (38)/2600 |
| Способ подачи воздуха в цилиндр | без турбонаддува |
| Трансмиссия | механическая |
| Число передач, впр/наз | 12/12 |
| Диапазон скоростей, км/час | |
| - вперед | 1,22 – 23,69 |
| - назад | 1,16 – 22,53 |
| ВОМ |  |
| - тип/л.с. | независимый/30 |
| Частота вращения, min-1 |  |
| - скоростей I/II/III | 540 |
| Колея трактора, мм |  |
| - по задним колесам | 1022 – 1338 |
| - по передним колесам | 1068 |
| База трактора | 1660 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - ширина (по минимальное колее) | 3289 |
| - высота | 1380 |
| Масса эксплуатационная без балласта, кг | 1405 |

**Хлопкоуборочная машина «МХ-1,8»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Технические характеристики** | |
| Продуктивность за 1 смену, га | 5-6 |
| Рабочая ширина захвата, м | 1,8 |
| Масса машины (без трактора), тон. | 4,1 |
| Габаритные размеры (с трактором), мм | |
| - длина | 8030 |
| - ширина | 3240 |
| - высота (с поднятым сепаратором) | 4000 |
| Скорость продвижения, км/час: |  |
| - на 1 сборе | 4,23 |
| - на 2 сборе | 5,13 |
| Требуемая мощность, кВт | до 32,0 |
| Объем бункера, кг  2х рядная на междурядье 90 см. | 800-850 |

**Прицеп тракторный самосвальный   
«2ПТС-4-793А-03А»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Технические характеристики** | |
| Подъемная сила, кг | 4000 |
| Вес, кг | 1890 |
| Максимальная скорость, км/час | 35 |
| Объём платформы, м3 | 12,7 |
| Колесная база, мм | 2300 |
| Pадиус поворота, градус | 50 |

**Хлопкоуборочная машина марки «МХ-2,4»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Технические характеристики** | |
| Продуктивность за 1 смену, га | 5-6 |
| Рабочая ширина захвата, м | 1,8 |
| Масса машины (без трактора), тон. | 4,5 |
| Габаритные размеры (с трактором), мм | |
| - длина | 8030 |
| - ширина | 3240 |
| - высота (с поднятым сепаратором) | 4000 |
| Скорость продвижения, км/час: |  |
| - на 1 сборе | 4,23 |
| - на 2 сборе | 5,13 |
| Требуемая мощность, кВт | до 32,0 |
| Объем бункера, кг | 800-850 |
| 4х рядная на междурядье 60 см. |  |