**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование предприятия | ООО «Самаркандский автомобильный завод» |
| Краткая информация о предприятии | Наша организация была создана в 1999 году в городе Самарканд. В городе Ташкент имеется представительский офис. На сегодняшний день в штате компании числится 983 человека. |
| Логотип компании | \\Urmanov\фотосессия\_Сайт\Logo\Logo red horizontal.png |
| Адрес | г. Самарканд, ул. Бухорий, 5. |
| Ф. И. О. руководителя предприятия | Юлдашев Ульмас |
| Телефон | (+9971) 140 64 64, (+99871) 1418700, (+99866)2308700 |
| Факс | (+99866) 2223839 |
| E-mail | info@samauto.uz, saminfo@samauto.uz |
| Сайт | www.samauto.uz |
| Производимая продукция | Городские и пригородные автобусы (категории М3 класса I, II, III), грузовые автомобили средней и большой грузоподъёмности (категории N2 и N3), специализированная техника: автомобили скорой медицинской помощи, пожарные автомобили и т.д. |
| Качественные параметры продукции | Автобусы: Длина – от 7 до 8 метров, Пассажировместимость – от 32 до 56 человек;  Грузовые автомобили: Грузоподъемность от 2 до 8 тонн |
| Объем производства | 4 000 ед. в год |
| Сертификаты качества | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011 |
| Упаковка |  |
| Цена (в долл. США/ед. изм.) | Согласно прайс листу (Приложение №1) |
| Условия поставки |  |
| Фото продукции | \\Urmanov\фотосессия\_Сайт\Products\Bus\City\SAZ LE 60\SAZ LE 60 _.png \\Urmanov\фотосессия\_Сайт\Products\Bus\City\SAZ NP 37\SAZ NP 37 _.png  \\Urmanov\фотосессия\_Сайт\Products\Bus\Intercity bus\SAZ HD 50\SAZ HD 50 _.png \\Urmanov\фотосессия\_Сайт\Products\Bus\Intercity bus\SAZ NP 21\SAZ NP 21 _.png  \\Urmanov\фотосессия\_Сайт\Products\Bus\Intercity bus\SAZ NP 26\SAZ NP 26 _.png \\Urmanov\фотосессия\_Сайт\Products\Special body trucks\Ambulance\Ambulance.png  \\Urmanov\фотосессия\_Сайт\Products\Special body trucks\Communal services trucks\NQR 71 PL _.png \\Urmanov\фотосессия\_Сайт\Products\Special body trucks\Fire-fighting trucks\FTR 33 HLX\fire-fighting.png  \\Urmanov\фотосессия\_Сайт\Products\Special body trucks\Fire-fighting trucks\NQR 71 PL\fire-fighting.png \\Urmanov\фотосессия\_Сайт\Products\Special body trucks\Garbage trucks\NPR 82 L\NPR 82 (CNG) - мусоровоз_.png  \\Urmanov\фотосессия\_Сайт\Products\Special body trucks\Garbage trucks\NQR 71 PL\NQR 71 PL - мусоровоз_.png \\Urmanov\фотосессия\_Сайт\Products\Special body trucks\Tank trucks\Sanitation truck\NQR 71 PL - ассенизатор_.png  \\Urmanov\фотосессия\_Сайт\Products\Special body trucks\Tank trucks\Water carrier\NQR 71 PL.png\\Urmanov\фотосессия\вышка.png\\Urmanov\фотосессия\_Сайт\Products\Trucks\Dump trucks\Dump truck FVR 33 GLD\FVR 33 G _ .png\\Urmanov\фотосессия\_Сайт\Products\Trucks\Dump trucks\Dump truck NQR 71 PL\NQR 71 PL - самосвал _.png  \\Urmanov\фотосессия\_Сайт\Products\Trucks\Onboard\Onboard + tent FVR 33 PLX\FVR 33 P - тентовый _.png\\Urmanov\фотосессия\_Сайт\Products\Trucks\Onboard\Onboard + tent NPR 82 L\NPR 82 (CNG) - тентовый _.png \\Urmanov\фотосессия\_Сайт\Products\Trucks\Onboard\Onboard + tent NQR 71 PL\NQR 71 PL - onboard _.png\\Urmanov\фотосессия\_Сайт\Products\Trucks\Onboard\Onboard NQR 71 PL\NQR 71 PL - onboard2 _.png  \\Urmanov\фотосессия\_Сайт\Products\Trucks\Vans\FVR 33 PLX\FVR 33 P - закрытый металлический _.png\\Urmanov\фотосессия\_Сайт\Products\Trucks\Vans\NKR 55 E2\NKR 55 E2 _.png  \\Urmanov\фотосессия\_Сайт\Products\Trucks\Vans\NPR 82 L\NPR 82 L _.png\\Urmanov\фотосессия\_Сайт\Products\Trucks\Vans\NQR 71 PL\NQR 71 PL - закрытый металлический _.png  \\Urmanov\фотосессия\_Сайт\Products\Trucks\Vans\Refrigerator NQR\NQR 71 PL.png |

Приложение №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прайс-лист на продукцию ООО «Самаркандский Автомобильный Завод»** | | | | | |
| **№** | **Наименование продукции** | **Наименование модели/шасси** | **Технические характеристики** | **Цена\* за единицу**  **(долл. США)** | **Фото** |
| 1 | Городской низкопольный автобус | **SAZ LE 60** | Общая пассажир вместимость – 56 чел.  Мест для сидения пассажиров – 25 чел.  Габаритные размеры (ДхШхВ) – 8065х2470х2750 мм  Полная масса – 10 200 кг  Двигатель – ISUZU 4HK1-TCC, дизель, Евро-4  Мощность двигателя – 190 л.с./140 кВт при 2600 об/мин  Ёмкость топливного бака 140 л | 75 000 | Копия LE60 |
| 2 | Междугородный автобус | **SAZ HD 50** | Общая пассажир вместимость - 44 чел.  Мест для сидения пассажиров – 29 чел.  Габаритные размеры (ДхШхВ) – 8010х2320х2800 мм  Полная масса – 9 500 кг  Двигатель – ISUZU 4HК1-TCN, дизель, Евро-4  Мощность двигателя – 140 л.с./109 кВт при 2600 об/мин  Ёмкость топливного бака 150 л | 63 000 | SAZ HD 50 _ |
| 3 | Городской автобус (CNG) | **SAZ HC45** | Общая пассажир вместимость - 32 чел.  Мест для сидения пассажиров – 18 чел.  Габаритные размеры (ДхШхВ) – 7100х2250х2880  Полная масса – 7 500 кг  Двигатель – ISUZU 4HV1 CNG, Евро-4  Мощность двигателя – 130 л.с./96 кВт при 3200 об/мин  Ёмкость топливных баков 2 шт – 30/30 м3 =60 м3 | 50 000 | vyrezat |
| 4 | Городской  автобус | **SAZ HD 41** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 6920х2240х2880 мм  Общая пассажировместимость – 45 чел.  Мест для сидения пассажиров – 17 чел.  Двигатель – ISUZU 4HG1, дизель, Евро-3  Мощность двигателя – 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин  Ёмкость топливного бака 100 л | 37 000 | NP37_сбоку |
| 5 | Городской  автобус | **SAZ HC 40** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 6920х2240х2880 мм  Общая пассажировместимость – 38 чел.  Мест для сидения пассажиров – 16 чел.  Двигатель – ISUZU 4HF1, дизель, Евро-2  Мощность двигателя – 104 л.с./78 кВт при 3200 об/мин  Емкость топливного бака 100 л | 31 500 | NP37_сбоку |
| 6 | Междугородный  автобус | **SAZ NP 26** | Общая пассажировместимость – 26 чел.  - пассажиров – 24 чел. / - экипажа – 2 чел.  Габаритные размеры (ДхШхВ) – 6920х2250х2880 мм  Двигатель – ISUZU 4HF1, дизель, Евро-2  Мощность двигателя – 104 л.с./78 кВт при 3200 об/мин | 33 000 | NP26 |
| 7 | Междугородный автобус | **SAZ NP 21** | Общая пассажировместимость – 20 чел.  - пассажиров – 20 чел. / - экипажа – 2 чел.  Габаритные размеры (ДхШхВ) – 6920х2240х2880 мм  Двигатель – ISUZU 4HF1, дизель, Евро-2  Мощность двигателя – 104 л.с./78 кВт при 3200 об/мин | 33 000 | np21_ |
| 8 | Грузовой автомобиль с кузовом закрытый металлический | **ISUZU NPR82 (CNG)** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 6795х2300х3000 мм  Полная масса - 7500 кг, Грузоподъемность – 3490 кг  Двигатель – ISUZU 4HV1, Евро-4  Мощность двигателя – 130 л.с./96 кВт при 3200об/мин  Тип топлива – сжатый природный газ (CNG)  Ёмкость газового баллона - 60 м3 | 37 500 | Без именийц-2 |
| 9 | Грузовой автомобиль c бортовым каркасно-тентовым кузовом | **ISUZU NPR82 (CNG)** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 6795х2300х3000 мм  Полная масса - 7500 кг, Грузоподъемность – 3550 кг  Двигатель – ISUZU 4HV1, Евро-4  Мощность двигателя – 130 л.с./96 кВт при 3200об/мин  Тип топлива – сжатый природный газ (CNG)  Ёмкость газового баллона - 60 м3 | 37 000 | 555555556 |
| 10 | Специализированный автомобиль с кузовом мусоровоз | **ISUZU NPR82 (CNG)** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 7300х2240х2840 мм  Полная масса - 7500 кг  Грузоподъемность – не менее 1 140 кг, Объем кузова –7м³  Двигатель – ISUZU 4HV1, Евро-4  Мощность двигателя – 130 л.с./96 кВт при 3200об/мин  Тип топлива – сжатый природный газ (CNG)  Ёмкость газового баллона - 60 м3 | 54 000 | мусоровоз CNG (mall size) |
| 11 | Самосвал | **ISUZU NPR82 (CNG)** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 6330х2150х2360 мм  Полная масса - 7500 кг, Грузоподъемность – 3250 кг  Двигатель – ISUZU 4HV1, Евро-4  Мощность двигателя – 130 л.с./96 кВт при 3200об/мин  Тип топлива – сжатый природный газ (CNG)  Ёмкость газового баллона - 60 м3 | 45 000 | Самосвал - копия |
| 12 | Ассенизационная цистерна | **ISUZU NPR82 (CNG)** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 7060х1665х2560 мм  Объем цистерны – 4120 л  Двигатель – ISUZU 4HV1, Евро-4  Мощность двигателя – 130 л.с./96 кВт при 3200об/мин  Тип топлива – сжатый природный газ (CNG)  Ёмкость газового баллона - 60 м3 | 44 700 | 23405864_1464211753698694_5066046427712756174_o |
| 13 | Шасси  грузового автомобиля | **ISUZU NKR 55E** | Габаритные размеры (ДхШхВ) - 4610х1860х2120 мм,  Полная масса – 5 200 кг,  Масса шасси – 2 885 кг,  Двигатель – ISUZU 4JB1, дизель, Евро-1  Мощность двигателя - 59 кВт/80 л.с. (3600 об/мин)  Ёмкость топливного бака 75 л | 20 000 | C:\Users\fayzullo\Desktop\nkr.png |
| 14 | Фургон  (закрытый металлический) | **ISUZU NKR 55E** | Габаритные размеры (ДхШхВ) - 4730х1975х2750 мм,  Грузоподъёмность - 2430 кг, Полная масса - 5200 кг,  Двигатель – ISUZU 4JB1, дизель, Евро-1  Мощность двигателя - 59 кВт/80 л.с. (3600 об/мин)  Ёмкость топливного бака 75 л | 24 000 | nkr-1 |
| 15 | Изотермический фургон | **ISUZU NKR 55E** | Габаритные размеры (ДхШхВ) - 4730х1975х2750 мм,  Грузоподъёмность - 2430 кг, Полная масса - 5200 кг,  Двигатель – ISUZU 4JB1, дизель, Евро-1  Мощность двигателя - 59 кВт/80 л.с. (3600 об/мин)  Ёмкость топливного бака 75 л | 27 000 | nkr-1 |
| 16 | Фургон - рефрижератор | **ISUZU NKR 55E** | Габаритные размеры (ДхШхВ) - 4730х1975х2750 мм,  Грузоподъёмность - 2430 кг, Полная масса - 5200 кг,  Двигатель – ISUZU 4JB1, дизель, Евро-1  Мощность двигателя - 59 кВт/80 л.с. (3600 об/мин)  Ёмкость топливного бака 75 л | 30 000 | nkr-1 |
| 17 | Скорая медицинская помощь | **ISUZU NKR 55E Ambulance** | Габаритные размеры (ДхШхВ) - 5110х1950х2660 мм  Полная масса - 5200 кг,  Категория транспортного средства – N2  Двигатель – ISUZU 4JB1, дизель, Евро-1  Мощность – 80/59 л.с./кВт при 3200об./мин. | 57 000  (без оборудования) | **амбуланс** |
| 18 | Шасси  грузового автомобиля | **ISUZU NMR 77H**  **(Евро-3)** | Габаритные размеры (ДхШхВ) - 4730х1815х2160 мм,  Полная масса – 5 200 кг,  Двигатель – ISUZU 4JH1-TC, дизель, Евро-3  Мощность двигателя – 96 кВт/ 106 л.с. (3200 об/мин)  Рабочий объем цилиндров - 2999 см3  Тормозная система – барабанный, с ABS  Ёмкость топливного бака 100 л | 22 500 | **isuzu_elf35** |
| 19 | Шасси  грузового автомобиля | **ISUZU NMR 85H**  **(Евро-5)** | Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6110х1815х2160 мм,  Полная масса – 5 500 кг, Масса шасси – 2 295 кг,  Двигатель – ISUZU 4JJ1-TCC, дизель, Евро-5  Мощность двигателя – 91 кВт/ 124 л.с. (2800 об/мин)  Тормозная система – барабанный, с ABS  Ёмкость топливного бака 75 л | 27 000 | **isuzu_elf35** |
| 20 | Шасси  грузового автомобиля | **ISUZU NMR 85E**  **(Евро-5)** | Габаритные размеры (ДхШхВ) - 4730х1815х2160 мм,  Полная масса – 5 500 кг, Масса шасси – 2 000 кг,  Двигатель – ISUZU 4JJ1-TCC, дизель, Евро-5  Мощность двигателя – 91 кВт/ 124 л.с. (2800 об/мин)  Тормозная система – барабанный, с ABS  Ёмкость топливного бака 100 л | 27 000 | **isuzu_elf35** |
| 21 | Шасси  грузового автомобиля | **ISUZU**  **NQR 71PL** | Габаритные размеры шасси (ДхШхВ) – 6610х1995х2250 мм  Двигатель – ISUZU 4HG1, дизель, Евро-2  Мощность двигателя - 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин  Колесная формула 4х2 (ведущие колеса - задние)  Тип топлива – дизель, Емкость топливного бака – 100 л | 23 000 | gruzovik N-xxx |
| 22 | Шасси  грузового автомобиля | **ISUZU**  **NPR 75L-K**  **(Евро-3)** | Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6690х2115х2265 мм,  Полная масса – 7 500 кг, Масса шасси – 2 705 кг,  Двигатель – ISUZU 4HK1-TCN, дизель, Евро-3  Мощность двигателя – 110 кВт/ 150 л.с. (2600 об/мин)  Рабочий объем цилиндров - 5193 см3  Тормозная система – барабанный, с ABS  Ёмкость топливного бака 100 л | 25 000 |  |
| 23 | Шасси  грузового автомобиля | **ISUZU**  **NPR 75L-K (Евро-5)** | Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6635х2040х2255 мм,  Полная масса – 7 500 кг, Масса шасси – 2 705 кг,  Двигатель – ISUZU 4HK1-TCN, дизель, Евро-5  Мощность двигателя – 110 кВт/ 150 л.с. (2600 об/мин)  Рабочий объем цилиндров - 5193 см3  Тормозная система – барабанный, с ABS  Ёмкость топливного бака 100 л | 30 500 |  |
| 24 | Бортовой кузов | **ISUZU**  **NQR 71PL** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 6730х2300х2380 мм  Полная масса автомобиля – 8000 кг.  Грузоподъемность – 3755 кг  Двигатель – ISUZU 4HG1, дизель, Евро-2  Мощность двигателя - 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин  Ёмкость топливного бака 100 л | 27 500 | b3ff2ea76dfbae66c3dab53b7b5cee4a |
| 25 | Бортовой с тентом | **ISUZU**  **NQR 71PL** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 6730х2300х3098 мм  Внутренние размеры кузова (ДхШхВ) – 4860х2106х1950 мм  Грузоподъемность – 3755 кг (20м³)  Двигатель – ISUZU 4HG1, дизель, Евро-2  Мощность двигателя - 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин  Ёмкость топливного бака 100 л | 29 000 | тентовый NQR2 |
| 26 | Фургон  (закрытый металлический) | **ISUZU**  **NQR 71PL** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 6730х2210х3098 мм  Внутренние размеры кузова (ДхШхВ) - 4850х2155х1980 мм  Грузоподъемность – 4 000 кг (20м³)  Двигатель – ISUZU 4HG1, дизель, Евро-2  Мощность двигателя - 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин | 29 000 | фургон NQR2 |
| 27 | Фургон - рефрижератор | **ISUZU**  **NQR 71PL** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 6730х2240х3098 мм  Грузоподъемность – 3000 кг (19м³)  Температура охлаждения – от -5с⁰ до +5с⁰/ от 0с⁰ до -18с⁰  Двигатель – ISUZU 4HG1, дизель, Евро-2  Мощность двигателя - 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин | 38 000 | рефрижератор NQR |
| 28 | Фургон – напитковоз | **ISUZU**  **NQR 71PL** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 6580х2200х2720 мм  Грузоподъемность 4 200 кг  Общая вместимость кузова – 6 паллет  Масса паллеты с грузом – 700 кг  Двигатель – ISUZU 4HG1, дизель, Евро-2  Мощность двигателя - 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин | 31 000 | Напиткавоз |
| 29 | Фургон – хлебовоз | **ISUZU**  **NQR 71PL** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 6455х2234х2250 мм  Вместимость кузова – 140 лотков (=4480 шт. буханок)  Один лоток – 32 буханки (600гр.)  Двигатель – ISUZU 4HG1, дизель, Евро-2  Мощность двигателя - 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин | 31 000 | хлебовоз NQR |
| 30 | Самосвал | **ISUZU**  **NQR 71PL** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 6214х2150х2454 мм  Внутренние размеры кузова (ДхШхВ) - 3825х1880х470 мм  Грузоподъемность – 4000 кг  Двигатель – ISUZU 4HG1, дизель, Евро-2  Мощность двигателя - 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин | 35 000 | Самосвал-1 |
| 31 | Мусоровоз | **ISUZU**  **NQR 71PL** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 7130х2240х2700 мм  Грузоподъемность –2020 кг, Объем кузова – 7м³  Двигатель – ISUZU 4HG1, дизель, Евро-2  Мощность двигателя - 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин  Ёмкость топливного бака 100 л | 44 000 | мусоровоз NQR |
| 32 | Водовоз | **ISUZU**  **NQR 71PL** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 6700х2180х2560 мм  Грузоподъемность – 4400 кг, Объем цистерны – 4170 л  Двигатель – ISUZU 4HG1  Мощность двигателя - 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин  Ёмкость топливного бака 100 л | 33 000 | Water-1 |
| 33 | Ассенизационная цистерна | **ISUZU**  **NQR 71PL** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 7060х1665х2560 мм  Объем цистерны – 4120 л  Двигатель – ISUZU 4HG1, дизель, Евро-2  Мощность двигателя - 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин  Ёмкость топливного бака 100 л | 33 000 |  |
| 34 | Эвакуатор | **ISUZU**  **NQR 71PL** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 7060х1665х2560 мм  Грузоподъемность – 4400 кг  Тяговое усилие лебедки – 3500 кг  Двигатель – ISUZU 4HG1, дизель, Евро-2  Мощность двигателя - 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин | 43 000 |  |
| 35 | Молоковоз | **ISUZU**  **NQR 71PL** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 7060х1665х2560 мм  Объем цистерны – 4000 л  Двигатель – ISUZU 4HG1, дизель, Евро-2  Мощность двигателя - 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин  Ёмкость топливного бака 100 л | 42 000 |  |
| 36 | Водовоз-поливомоечная машина | **ISUZU**  **NQR 71PL** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 7060х1665х2560 мм  Полная масса – 8000 кг, Объем цистерны – 4120 л  Двигатель – ISUZU 4HG1, дизель, Евро-2  Мощность двигателя - 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин  Ёмкость топливного бака 100 л | 41 000 | 258-1 - копия |
| 37 | Автомобиль первой помощи пожарный | **ISUZU**  **NQR 71PL** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 6870х2150х2480 мм  Объем бака для воды – 1700 л  Объем бака для пенообразователя – 150 л  Двигатель – ISUZU 4HG1, дизель, Евро-2  Мощность двигателя - 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин  Ёмкость топливного бака 100 л | 152 000 | пожар |
| 38 | Телескопическая вышка | **ISUZU**  **NQR 71PL** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 7047х1995х3360 мм  Макс. нагрузка на корзину – 250 кг,  Угол разворота башни – 230˚  Макс. рабочая высота – 22 м  Двигатель – ISUZU 4HG1, дизель, Евро-2  Мощность двигателя - 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин | 79 500 | C:\Users\fayzullo.SAF\Desktop\вышка NQR-1.jpg |
| 39 | Телескопическая вышка | **ISUZU**  **NQR 71PL** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 7047х1995х3360 мм  Макс. нагрузка на корзину – 250 кг,  Угол разворота башни – 230◦  Макс. рабочая высота – 18 м  Двигатель – ISUZU 4HG1, дизель, Евро-2  Мощность двигателя - 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин | 72 900 | C:\Users\fayzullo.SAF\Desktop\вышка NQR-1.jpg |
| 40 | Вакуумная подметательно-уборочная машина | **ISUZU**  **NQR 71PL** | Габаритные размеры (ДхШхВ) -6730х2210х2350 мм  Объём бака для воды - 800 л,  Объём бака для мусора - 4 м.куб,  Полная масса - 8000 кг,  Двигатель – ISUZU 4HG1, дизель, Евро-2  Мощность двигателя - 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин | 107 000 | Пылесос N-1 |
| 41 | Кранманипулятор г/п 3т | **ISUZU**  **NQR 71 PL** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 6730х2300х2380 мм  Грузоподъемность крана – 3200 кг,  Максимальная высота подъема – 12 м,  Максимальный рабочий радиус – 9,45 м,  Двигатель – ISUZU 4HG1, дизель, Евро-2  Мощность двигателя - 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин | 50 000 | 07-1 |
| 42 | Эвакуатор с подъемным краном (до 8,4 м - 1,5 тонн) | **ISUZU**  **NQR 71PL** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 7060х1665х2560 мм  Грузоподъемность – 4400 кг  Тяговое усилие лебедки – 3500 кг  Двигатель – ISUZU 4HG1, дизель, Евро-2  Мощность двигателя - 121л.с/89 кВт при 3200 об/мин | 72 500 | эвакуатор-1 (2) |
| 43 | Шасси грузового автомобиля | **ISUZU**  **FTR 33HLX** | Габаритные размеры шасси (ДхШхВ) – 7420х2400х2570 мм  Полная масса – 14 200 кг  Двигатель – ISUZU 6HH1-S, дизель, Евро-1  Мощность двигателя – 200 л.с./147кВт при 2850 об/мин  Ёмкость топливного бака 200 л | 31 000 | shassi F |
| 44 | Шасси грузового автомобиля | **ISUZU**  **FTR 34L-E**  **(Евро-3)** | Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7665х2450х2860 мм,  Колесная формула - 4 х 2 / задние (сдвоенные)  Колесная база – 4 250 мм, Полная масса – 14 200 кг,  Двигатель – ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3  Мощность двигателя – 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин)  Рабочий объем цилиндров - 7790 см3  Коробка передач - ISUZU MZW6P, с ручным управлением  Тормозная система – барабанный, с ABS  Ёмкость топливного бака 200 л | 39 000 | 62 |
| 45 | Шасси грузового автомобиля | **ISUZU**  **FVR 33GLD** | Колесная формула 4х2 (ведущие колеса - задние)  Габаритные размеры шасси (ДхШхВ) – 6770х2465х2670 мм  Двигатель – ISUZU 6HH1-S, дизель, Евро-1  Мощность двигателя – 200 л.с./147кВт при 2850 об/мин  Полная масса – 15 100  Емкость топливного бака – 100 л | 36 000 | shassi F |
| 46 | Шасси грузового автомобиля | **ISUZU**  **FVR 34K-E**  **(Евро-3)** | Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6755х2460х2900 мм,  Колесная база – 3 900 мм, Полная масса – 17 000 кг,  Двигатель – ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3  Мощность двигателя – 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин)  Рабочий объем цилиндров - 7790 см3  Коробка передач - ISUZU MZW6P, с ручным управлением  Тормозная система – барабанный, с ABS  Ёмкость топливного бака 200 л | 41 000 | 62 |
| 47 | Шасси грузового автомобиля | **ISUZU**  **FVR 33PLX** | Колесная формула 4х2 (ведущие колеса - задние)  Габаритные размеры шасси (ДхШхВ) – 9270х2465х2670 мм  Полная масса – 15 100  Двигатель – ISUZU 6HH1-S, дизель, Евро-1  Мощность двигателя – 200 л.с./147кВт при 2850 об/мин | 37 000 | shassi F |
| 48 | Шасси грузового автомобиля | **ISUZU**  **FVR 34M-E**  **(Евро-3)** | Габаритные размеры (ДхШхВ) - 7955х2459х2885 мм,  Колесная формула - 4 х 2 / задние (сдвоенные)  Колесная база – 4 650 мм, Полная масса – 17 000 кг,  Двигатель – ISUZU 6HK1-TCS, дизель, Евро-3  Мощность двигателя – 221 кВт/ 300 л.с. (2400 об/мин)  Рабочий объем цилиндров - 7790 см3  Коробка передач - ZF9S1110, с ручным управлением  Тормозная система – барабанный, с ABS  Ёмкость топливного бака 200 л | 54 500 | 62 |
| 49 | Шасси грузового автомобиля | **ISUZU**  **FVR 34Q-E**  **(Евро-3)** | Габаритные размеры (ДхШхВ) - 9255х2459х2885 мм,  Колесная формула - 4 х 2 / задние (сдвоенные)  Колесная база – 5 550 мм, Полная масса – 17 000 кг,  Двигатель – ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3  Мощность двигателя – 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин)  Рабочий объем цилиндров - 7790 см3  Коробка передач - ISUZU MZW6P, с ручным управлением  Тормозная система – барабанный, с ABS  Ёмкость топливного бака 200 л | 41 000 | 62 |
| 50 | Бортовой кузов | **ISUZU**  **FVR 33PLX** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 9270х2465х2670 мм  Грузоподъемность автомобиля – 8 000 кг  Двигатель – ISUZU 6HH1-S, дизель, Евро-1  Мощность двигателя – 200 л.с./147кВт при 2850 об/мин Ёмкость топливного бака 200 л | 47 000 |  |
| 51 | Бортовой с тентом | **ISUZU**  **FVR 33PLX** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 9330х2490х3490 мм  Внутренние размеры кузова (ДхШхВ) – 6900х2340х2020 мм  Грузоподъемность – 8000 кг  Двигатель – ISUZU 6HH1-S, дизель, Евро-1  Мощность двигателя – 200 л.с./147кВт при 2850 об/мин  Ёмкость топливного бака 200 л | 47 700 | тентовый FVR |
| 52 | Фургон | **ISUZU**  **FVR 33PLX** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 9300х2490х3400 мм  Внутренние размеры кузова (ДхШхВ) – 6900х2400х2000 мм  Грузоподъемность – 7580 кг  Двигатель – ISUZU 6HH1-S, дизель, Евро-1  Мощность двигателя – 200 л.с./147кВт при 2850 об/мин  Ёмкость топливного бака 200 л | 48 000 | фургон FVR1 |
| 53 | Мусоровоз | **ISUZU**  **FVR 33GLD** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 8100х2450х3250 мм  Грузоподъемность – 6250 кг  Вместимость кузова – 10+1.5 (куб.м)  Двигатель – ISUZU 6HH1-S, дизель, Евро-1  Мощность двигателя – 200 л.с./147кВт при 2850 об/мин  Ёмкость топливного бака 200 л | 65 000 | Мусоровоз F_white+isuzu |
| 54 | Самосвал | **ISUZU**  **FVR 33GLD** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 6500х2490х2950 мм  Внутренние размеры кузова (ДхШхВ) - 4000х2200х600 мм  Грузоподъемность – 8000 кг  Двигатель – ISUZU 6HH1-S, дизель, Евро-1  Мощность двигателя – 200 л.с./147кВт при 2850 об/мин  Ёмкость топливного бака 200 л | 50 000 | самосвал F |
| 55 | Комбинированная поливомоечная подметальная машина | **ISUZU**  **FVR 33GLD** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 8250х2900х2960 мм  Объем цистерны – 7,4 м³  Двигатель – ISUZU 6HH1-S, дизель, Евро-1  Мощность двигателя – 200 л.с./147кВт при 2850 об/мин  Ёмкость топливного бака 200 л | 83 000 | КДМ Крантас |
| 56 | Водовоз 8 м3 | **ISUZU**  **FVR 33 GLD** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 8250х2900х2960 мм  Полная масса – 15 100 кг, Объем цистерны – 8 м³  Двигатель – ISUZU 6HH1-S, дизель, Евро-1  Мощность двигателя – 200 л.с./147кВт при 2850 об/мин  Ёмкость топливного бака 200 л | 61 000 | Водовоз 8 м3 co |
| **57** | Автокран г/п 16 т | **ISUZU**  **FVR 33GLD** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 8250х2900х2960 мм  Полная масса – 15 100 кг,  Грузоподъемность крана – 16 т  Двигатель – ISUZU 6HH1-S, дизель, Евро-1  Мощность двигателя – 200 л.с./147кВт при 2850 об/мин  Ёмкость топливного бака 200 л | 103 000 | 87501 |
| 58 | Бензовоз 8 м3  (с насосом и ТРК) | **ISUZU**  **FVR 34K-E**  **(Евро-3)** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 8 000х2500х3000 мм  Размер кузова (ДхШхВ) – 4000х2300х2000 мм  Объем кузова – 8 м³  Двигатель – ISUZU 6HK1-TCN, дизель, Евро-3  Мощность двигателя – 177 кВт/ 240 л.с. (2400 об/мин)  Ёмкость топливного бака 200 л | 69 000 | Бензовоз 8м3 |
| 59 | Пожарная машина | **ISUZU**  **FTR 33HLX** | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 7750х2800х3232  Объем бака для воды–4000 л, Объем бака для пены-400 л  Двигатель – ISUZU 6HH1-S, дизель, Евро-1  Мощность двигателя – 200 л.с./147кВт при 2850 об/мин  Ёмкость топливного бака 200 л | 167 000 | пожарка FTR1 |
| 60 | Пожарная машина | **ISUZU**  **FVR 23K** | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 8340х2570х3250  Объем бака для воды – 6 000 л,  Объем бака для пены – 600 л  Двигатель – ISUZU 6SD1, дизель, Евро-1  Мощность двигателя – 240 л.с./177кВт при 2500 об/мин  Ёмкость топливного бака 200 л | 194 000 | пожарка FTR1 |
| 61 | Вакуумная подметально-уборочная надстройка | **ISUZU**  **FTR 33HLX** | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 7420х2400х2570  Ёмкость цистерны – 1100 л  Ёмкость мусорного контейнера - 4 м3  Ширина обрабатываемой полосы – 2200 мм.  Двигатель – ISUZU 6HH1-S, дизель, Евро-1  Мощность двигателя – 200 л.с./147кВт при 2850 об/мин  Ёмкость топливного бака 200 л | 125 700 | FTR 33 H - ваакумная подмитально-уборочная машина_ |
| 62 | Самосвал, г/п 20 т | **ISUZU**  **CYZ 51P** | Габаритные размеры (ДхШхВ) – 8540х2515х3520 мм,  Грузоподъемность – 20 т.,  Колесная формула – 6х4,  Погрузочная высота кузова – 2580 мм,  Двигатель – ISUZU 6WF1-TCC, дизель, Евро-2,  Мощность двигателя – 390 л.с./287 кВт при 1800 об/мин  Ёмкость топливного бака 400 л | 91 000 | D:\EXPORT SECTION\ДИСТРИБЬЮТОР\Туркменистан\Тендер самосвал\ceseries-5.jpg |
| 63 | Шасси  грузового автомобиля | **ISUZU**  **NPS 75H**  **(Евро-3)** | Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6635х2040х2255 мм,  Полная масса – 6 000 кг, Масса шасси – 2 910 кг,  Двигатель – ISUZU 4HK1-TCN, дизель, Евро-3  Мощность двигателя – 110 кВт/ 150 л.с. (2600 об/мин)  Рабочий объем цилиндров - 5193 см3  Тормозная система – барабанный, с ABS  Ёмкость топливного бака 100 л  Колесная формула – 4х4 | 38 000 |  |
| 64 | Шасси  грузового автомобиля | **ISUZU**  **NPR82 (CNG)** | Габаритные размеры (ДхШхВ) - 6635 / 2115 / 2270 мм  Полная масса - 7 500 кг, Масса шасси – 2 885 кг,  Двигатель – ISUZU 4HV1, Евро-4  Мощность двигателя – 131 кВт/ 96 л.с. (3200 об/мин)  Рабочий объем цилиндров - 5193 см3  Колесная формула – 4х2  Колесная база - 3 845 мм  Тип топлива - сжатый природный газ (СПГ) | 33 500 | C:\Users\fayzullo\Desktop\IMG_5042.jpg |

***\*Цены указаны на условия FCA площадка завода ООО «СамАвто», г.Самарканд на стандартные модели и действует в течении одного месяца от 09.07.2018г.***